

**CDK使用CKLINK下载调试SDK**


1. 打开Flash->Flash Management…




1. 点击Add添加Flash设备驱动elf文件




1. 选择W800\_Flash\_Tool.elf文件，点击打开




1. 打开Flash->Configure Flash Tool…




点击Add，添加w800-flash，其它选项参加图中红色框，擦除选项建议选择Erase Sectors




1. 点击Flash->Download或工具栏Flash Download按钮，即可下载固件到Flash




1. 添加断点，选择一行代码后，点击工具栏Toggle Breakpoint按钮




1. 在代码行前的红色断点上，点击右键，选择Edit Breakpoint




1. 设置为HardPoint



1. 点击Debug->Start/Stop Debugger




1. 开始调试





常见问题：

1.




修改方法：






1. 点击DownLoad之后进度条不动



需要在ROM或二级boot打印CCC时，下载固件（按住boot按键，再按reset按键）

3.程序运行之后也没有在断点停下来



断点需要设置为硬件断点，通过右键选择Add Hard breakpoint，或者见本文档第7、8。