


1. 硬件：接上dvp摄像头，插入sd卡。
2. 固件：烧录固件AiPi\_cam\_dvp200\_sd\_web.bin。
3. 图传测试：上电，使用手机或电脑连接热点（AiPi-Cam-D200），密码：12345678， 打开网页输入网站192.168.169.1，点击Start Stream，观看是否有摄像头影像，如下图：
4. 拍照存sd卡及闪光灯测试：长按S2按键开启闪光灯，短按拍照并存到sd卡，关闭闪光灯，下图是正常的拍照日志：



也可取下sd卡，用读卡器接到电脑，查看是否有刚刚拍摄的照片。