; *************************************************************
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
; *************************************************************

LR_IROM1 0x1fff1838 0x0000E7C8  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x1fff1838 0x0000E7C8  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   *.o(_section_sram_code_)
   *.o(.rev16_text,.revsh_text,.text)
   .ANY (+RO)
   .ANY (+RW +ZI)
  }
}
LR_IROM2  0x1fff0000 0x00800 {
  JUMP_TABLE 0x1fff0000 0x00400  {
   .ANY (jump_table_mem_area) 
	
  }
  GOLBAL_CONFIG 0x1fff0400 0x00400  {
   .ANY (global_config_area) 
	
  }  
}

LR_ROM_XIP  0x11020000 0x020000 {
  ER_ROM_XIP 0x11020000 0x020000  {  ; load address = execution address
  key.o(+RO)
  gpio.o(+RO)
  uart.o(+RO)
   *.o(_section_xip_code_, _func_xip_code_.*)
  }
 } 



